**Ответы на вопросы и комментарии, полученные в ходе публичных обсуждений Волжско-Окского управления Ростехнадзора   
29 ноября 2023 года**

**Вопрос:** *Целесообразно ли для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы проводить экспресс-анализ воздушной среды в рабочей зоне при работах, связанных с разгерметизацией технологического оборудования? (при проведении работ   
по разгерметизации трубопроводов и оборудования выделение вредных веществ происходит непосредственно после разболчивания фланцевых соединений, для этого данные работы проводятся в СИЗОД с включенным газоанализатором, а во время подготовки оборудования к проведению работ выделение опасных веществ исключено.) пункт 31 ПРИКАЗА от 15 декабря 2020 г. №528*

**Ответ:** В соответствии с пунктом 28 ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528: «Для подготовки объекта к проведению газоопасных работ должен быть выполнен **весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в производственных инструкциях по рабочим местам   
или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией документах** (стандартах, инструкциях, положениях, технологических картах)   
и наряде-допуске на проведение газоопасных работ».

**Вопрос:** *Являются ли мероприятия прописанные в перечне газоопасных работ обязательными для включения в наряд – допуск в полном объеме или могут варьироваться от характера и места работ?*

**Ответ:** Согласно пункту 14 ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «В перечне газоопасных работ должны быть указаны **основные** мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ». Соответственно, в наряде-допуске, кроме основных, указанных в Перечне, также дополнительно могут содержаться и другие мероприятия, которые варьируются в зависимости   
от характера и места работ.