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Обеспечение промышленной безопасности на ОПО хранения 
и переработки растительного сырья: профилактика нарушений 
и предупреждение аварийности

Межрегиональный отдел металлургического, нефтехимического 
и общепромышленного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора осуществляет надзор за взрывопожароопасными объектами хранения 
и переработки растительного сырья на территории Нижегородской области 
и Республики Мордовия.
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и Республики Мордовия в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 254 взрывопожароопасных объекта хранения 
и переработки растительного сырья, из них 3 класс — 79 объектов, 4 класс — 175 объектов. Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих данные объекты, составляет 75.
В условиях действующего моратория на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий основным инструментом влияния 
на состояние безопасности объектов растительного сырья является профилактика нарушений обязательных требований промышленной безопасности.
В течение 6 месяцев 2026 года Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проведены следующие профилактические мероприятия 
в отношении организаций, эксплуатирующих объекты хранения и переработки растительного сырья:
- проведено 5 профилактических визитов без права отказа со стороны контролируемых лиц), в ходе которых было выявлено 47 нарушений обязательных требований;
- направлено 5 информационных писем;
- организовано и проведено 3 совещания в режиме ВКС;
- предоставлено 8 консультаций по вопросам соблюдения требований промышленной безопасности.
- посредством мобильного приложения «Инспектор» представлено 
5 консультаций.
В ходе одного из профилактических визитов на объекте, расположенном в Республике Мордовия, выявлены грубые нарушения требований промышленной безопасности, создавшие непосредственную угрозу жизни 
и здоровью граждан и предпосылки к возникновению аварии. Поэтому 
по решению заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора с извещением прокуратуры было проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие. По результатам проверки выявлены нарушения, определены сроки устранения, а также к административной ответственности привлечены лица, допустившие данные нарушения.
Также в первом полугодии 2026 года было переоформлено 3 лицензии 
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а именно добавление нового адреса в перечень адресов действия лицензии.
Сведения об аварийности и травматизме за I полугодие 2026 года (зафиксировано 2 учетных события)

За 6 месяцев 2026 г. на объектах хранения и переработки растительного сырья на территории Российской Федерации произошли следующие учетные  события аварийности и смертельного травматизма.
14 февраля 2026 г. произошло возгорание семечки внутри металлического силоса с последующим разрушением конструкции силоса 
и транспортного оборудования опасного производственного объекта «Элеватор ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов»» (III класс опасности), эксплуатируемого ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов».
В 07:10 мск. 14.02.2026 персоналом ОПО «Элеватор ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» визуально 
был идентифицирован выходящий из-под крыши силоса № 12 дым. О данном факте было сообщено частной пожарной охране.
По истечении практически суток с момента обнаружения признаков аварии (ориентировочно с 05:20 минут 15.02.2026) в результате термического воздействия от внутреннего загорания произошло складывание во внутрь крыши силоса, частичная деформация стенки силоса, а также деформация верхнего конвейера и надсилосной эстакады.
Предварительные причина события - нарушение технологического режима при хранении растительного сырья.
На данный момент расследование не завершено, по завершению информация о причинах будет сообщена дополнительно.
Обстоятельства развития данной аварии подтверждают наличие рисков развития нештатных ситуаций при подобных авариях вследствие 
не прекращающегося процесса тления продукта хранения в силосе (что связано с проходящими в нем физико-химическими процессами и особенностями выполнения операций, направленных на предупреждение взрыва и тушение при выгрузке продукта хранения).
Кроме того, тлеющие очаги способны спровоцировать взрывы в объеме силоса, приводящие к разрушительным последствиям, а также сопровождающиеся причинением вреда жизни (здоровью) как персонала аварийного объекта так и задействованного в локализации и ликвидации последствий аварии личного состава специализированных профессиональных служб (формирований).
В соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее –Правила
№ 331), для исключения причин, приводящих к самовозгоранию, а также для своевременного обнаружения очагов самосогревания зерна, со дня поступления зерна на объект и в течение всего периода его хранения необходимо осуществлять:
контроль температуры продукта в силосах (бункерах, складах);
контроль влажности продукта в силосах (бункерах, складах);
контроль газовой среды в свободных объемах силосов (бункеров) переносными или стационарными газоанализаторами;
вентилирование и перемещение продукта из силоса в силос (в случаях обоснованной необходимости);
контроль зараженности зерна вредителями.
Предупреждение самосогревания продукта хранения достигается исключением следующих случаев:
 приемки на хранение сырья с повышенной влажностью,
температурой,
засоренностью,
условий увлажнения (в том числе исключение возможности образования конденсата водяных паров на внутренних поверхностях стен, перекрытий (кровли) силосных емкостей)
слеживания сырья и отходов производства при хранении,
случаев смешивания различных видов сырья.
Первоочередными мерами, препятствующими образованию очагов самосогревания, являются: эффективная очистка, сушка, систематический контроль температурных режимов зерна, влажности, и, в необходимых случаях, регулярная подвижка зерна и его охлаждение.
13 мая 2026 г. на опасном производственном объекте 
«Цех по производству комбикормов» (III класса опасности), эксплуатируемом ООО «Великие Луки-Зернопродукт» (г. Великие Луки, Псковская обл.), произошел несчастный случай со смертельным исходом, связанный 
с затягиванием в зерно работника при проведении работ по зачистке  внутренних поверхностей железобетонного бункера от остатков зерна (пшеницы) в здании цеха по производству комбикормов, в результате чего пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.
Работник являлся промышленным альпинистом, привлечённым сторонней организацией по договору подряда, заключённому с ООО «Великие Луки-Зернопродукт». Трудовые отношения между подрядной организацией 
и пострадавшим отсутствовали.
Расследование данного несчастного случая на текущий момент 
не завершено. По окончании расследования информация будет направлена дополнительно.
За 6 месяцев 2026 года на поднадзорных опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья Нижегородской области и Республики Мордовия аварии, инциденты, случаи производственного травматизма, в том числе смертельного не зафиксированы.
Изменения в нормативной правовой базе
[bookmark: _GoBack]С 01 сентября 2026 г. вступают в силу «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 23 апреля 2026 г. № 137, взамен ФНП от 03 сентября 2020 г. №331, которые необходимо изучить руководителям и специалистам предприятий, эксплуатирующих на объекты хранения и переработки растительного сырья, на основании этих 
ФНП переработать имеющиеся внутренние распорядительные документы 
и неукоснительно соблюдать обязательные требования в процессе эксплуатации ОПО.
Вступление новых правил не является основанием для прохождения внеочередной аттестации по промышленной безопасности по области Б11.1.
Также с 01 сентября 2026 г. вступают в силу «Рекомендации 
по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 16 июля 
2026 г. №247, взамен приказа от 26 мая 2021 г. №190 «Об утверждении руководства по безопасности «Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья».
Руководство не является нормативным правовым актом и содержит рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности.

